# FISCO Series – Fix Install System Concept

# **IB 208**

1. Passiver 2x 8“ Bassreflex-Subwoofer für Anwendungen in Festinstallationen.
2. **Bestückung:**
3. Zwei 8“-Neodymlautsprecher.
4. Imprägnierte Lautsprechermembranen für dauerhaften Schutz gegen Feuchtigkeitseinflüsse.
5. **Gehäuse:**
6. Holzgehäuse mit kratz- und schlagfester Polyurethan-Beschichtung
7. (schwarz oder weiß, optional Farben nach RAL-Tabelle).
8. Höchst schalldurchlässiges Wabengitter mit hinterlegtem Akustikschaum.
9. Integrierte Montagepunkte zur wandnahen Montage.
10. **Technische Daten:**
11. Belastbarkeit (AES / peak): 350 W / 1400 W
12. Nennimpedanz: 4 Ω
13. Frequenzgang: 45 Hz - fx
14. Schalldruckpegel (nom. 1W/1m / peak/1m): 98 / 129 dB
15. Abstrahlwinkel: omnidirektional
16. Anschluss: 2x Neutrik Speakon (In/Out) und 2x Phoenix (In/Out), optional Festanschluss mit PG-
17. Verschraubung
18. Maße (B x H x T): 500 x 250 x 540 mm
19. Gewicht: 15,5 kg
20. **Empfohlener Systemverstärker:**
21. K.M.E. - DA 428 mit Systempreset für optimale Betriebssicherheit und Systementzerrung
22. **Optionen:**
23. Beschichtung aller Farben nach RAL-Tabelle
24. Erhöhung der Feuchtraumeignung
25. Anschlussfeld mit Festanschluss (PG-Verschraubung)
26. **Optionales Montagezubehör:**
27. Wand- und Deckenhalter-Set
28. **Hersteller:** K.M.E.
29. **Typ:** IB 208
30. **Artikelnummern:** 1-110-069 (schwarz), 1-110-078 (weiß)(?)
31. Klingenthaler Musikelektronik GmbH, Auerbacher Str. 268, 08248 Klingenthal, Germany,
32. Telefon +49 (0)3 74 67 / 5 58-0, Telefax +49 (0)3 74 67 / 5 58-33, E-Mail info@kme-sound.com
33. Internet [http://www.kme-sound.com](http://www.kme-sound.com/), 6.09.2016