# FISCO Series – Fix Install System Concept

# **IB 210**

1. Passiver 2x 10“ Bassreflex-Subwoofer für Anwendungen in Festinstallationen.
2. **Bestückung:**
3. Zwei 10“-Tieftonlautsprecher.
4. Imprägnierte Lautsprechermembranen für dauerhaften Schutz gegen Feuchtigkeitseinflüsse.
5. **Gehäuse:**
6. Holzgehäuse mit kratz- und schlagfester Polyurethan-Beschichtung
7. (schwarz oder weiß, optional Farben nach RAL-Tabelle).
8. Höchst schalldurchlässiges Wabengitter mit hinterlegtem Akustikschaum.
9. Integrierte Montagepunkte zur wandnahen Montage.
10. **Technische Daten:**
11. Belastbarkeit (AES / peak): 700 W / 2800 W
12. Nennimpedanz: 4 Ω
13. Frequenzgang: 42 Hz - fx
14. Schalldruckpegel (nom. 1W/1m / peak/1m): 99 / 133 dB
15. Abstrahlwinkel: omnidirektional
16. Anschluss: 2x Neutrik Speakon (In/Out) und 2x Phoenix (In/Out), optional Festanschluss mit PG-
17. Verschraubung
18. Maße (B x H x T): 650 x 305 x 415 mm
19. Gewicht: 25,8 kg (ab 2019: 18,2 kg)
20. **Empfohlener Systemverstärker:**
21. K.M.E. - DA 428 mit Systempreset für optimale Betriebssicherheit und Systementzerrung
22. **Optionen:**
23. Beschichtung aller Farben nach RAL-Tabelle
24. Erhöhung der Feuchtraumeignung
25. Anschlussfeld mit Festanschluss (PG-Verschraubung)
26. **Hersteller:** K.M.E.
27. **Typ:** IB 210
28. **Artikelnummern:** 1-110-079 (schwarz), 1-110-080 (weiß)(?)
29. Klingenthaler Musikelektronik GmbH, Auerbacher Str. 268, 08248 Klingenthal, Germany,
30. Telefon +49 (0)3 74 67 / 5 58-0, Telefax +49 (0)3 74 67 / 5 58-33, E-Mail info@kme-sound.com
31. Internet [http://www.kme-sound.com](http://www.kme-sound.com/), 09.11.2016