# FISCO Series – Fix Install System Concept

# **IPS 15**

1. 2-Wege Lautsprecher mit integrierter passiver Frequenzweiche für Anwendungen in Festinstallationen.
2. **Bestückung:**
3. Ein 15“-Tieftonchassis und ein 1“-Hochtontreiber mit elliptischem 85°x55° Horn (drehbar um 90°).
4. Imprägnierte Lautsprechermembran für dauerhaften Schutz gegen Feuchtigkeitseinflüsse.
5. **Gehäuse:**
6. Symmetrisches Holzgehäuse mit kratz- und schlagfester Polyurethan-Beschichtung
7. (schwarz oder weiß, optional Farben nach RAL-Tabelle).
8. Ballwurfsicheres, höchst schalldurchlässiges Wabengitter mit hinterlegtem Akustikschaum.
9. Integrierte Hardwareelemente für vielfältige wandnahe Montagemöglichkeiten.
10. **Technische Daten:**
11. Belastbarkeit (AES / peak): 500 W / 2000 W
12. Nennimpedanz: 8 Ω
13. Frequenzgang: 55 Hz - 20 kHz
14. Schalldruckpegel (nom. 1W/1m / peak/1m): 98 / 131 dB
15. Abstrahlwinkel (h x v): 85° x 55° (drehbar)
16. Anschluss: 2x Neutrik Speakon (In/Out) und 2x Phoenix (In/Out), optional Festanschluss mit PG-
17. Verschraubung
18. Maße (B x H x T): 450 x 700 x 420 mm
19. Gewicht: 24 kg
20. **Empfohlener Systemverstärker:**
21. K.M.E. - DA 428 mit Systempreset für optimale Betriebssicherheit und Systementzerrung
22. **Optionen:**
23. Beschichtung aller Farben nach RAL-Tabelle
24. Erhöhung der Feuchtraumeignung
25. 100V-Übertrager für ELA-Anwendungen
26. Anschlussfeld mit Festanschluss (PG-Verschraubung)
27. **Optionales Montagezubehör:**
28. U-Bügel mit Drehfunktion (Wand, Decke)
29. Doppel-U-Bügel für Flugmontage (Traverse, Decke)
30. FISCO-Multimount Halterung zur flexiblen Ausrichtung (Wandmontage)
31. **Hersteller:** K.M.E.
32. **Typ:** IPS 15
33. **Artikelnummern:** 1-110-066 (schwarz), 1-110-075 (weiß)(?)
34. Klingenthaler Musikelektronik GmbH, Auerbacher Str. 268, 08248 Klingenthal, Germany,
35. Telefon +49 (0)3 74 67 / 5 58-0, Telefax +49 (0)3 74 67 / 5 58-33, E-Mail info@kme-sound.com
36. Internet [http://www.kme-sound.com](http://www.kme-sound.com/), 6.09.2016