# Ausschreibungstext VersioX VLX 8

# Versio Series – Portable Audio

# **VB 218**

1. Passiver, direktabstrahlender 2x 18“ Bassreflex-Subwoofer.
2. **Bestückung:**
3. Zwei hochbelastbare 18“-Langhublautsprecher.
4. Imprägnierte Lautsprechermembranen für dauerhaften Schutz gegen Feuchtigkeitseinflüsse.
5. **Gehäuse:**
6. Holzgehäuse mit kratz- und schlagfester Polyurethan-Beschichtung (schwarz).
7. Höchst schalldurchlässiges Wabengitter mit hinterlegtem Akustikschaum.
8. 2 seitliche Schalengriffe, M8 Montagepunkte für vier Transportrollen an der Rückseite.
9. **Technische Daten:**
10. Belastbarkeit (AES / peak): 2000 W / 8000 W
11. Nennimpedanz: 4 Ω
12. Frequenzgang (-10dB): 32 Hz - fx
13. Schalldruckpegel (nom. 1W/1m / peak/1m): 104 / 140 dB
14. Abstrahlwinkel: omnidirektional
15. Anschluss: 2x Neutrik Speakon NL4 (In/Out)
16. Maße (B x H x T): 1250 x 600 x 580 mm
17. Gewicht: 75 kg
18. **Empfohlener Systemverstärker:**
19. K.M.E. - DA 230 mit Systempreset für optimale Betriebssicherheit und Systementzerrung
20. **Optionales Zubehör:**
21. Transportrollenset
22. **Hersteller:** K.M.E.
23. **Typ:** VB 218
24. **Artikelnummer:** 1-120-010
25. Klingenthaler Musikelektronik GmbH, Auerbacher Str. 268, 08248 Klingenthal, Germany,
26. Telefon +49 (0)3 74 67 / 5 58-0, Telefax +49 (0)3 74 67 / 5 58-33, E-Mail info@kme-sound.com
27. Internet [http://www.kme-sound.com](http://www.kme-sound.com/), 28.11.2018