# VersioX Series – Portable Audio

# **VLX 15**

1. 2-Wege Lautsprecher mit integrierter passiver Frequenzweiche.
2. **Bestückung:**
3. Ein 15“-Tieftonchassis und ein 1“-Hochtontreiber mit elliptischem 85°x55° Horn.
4. Imprägnierte Lautsprechermembran für dauerhaften Schutz gegen Feuchtigkeitseinflüsse.
5. **Gehäuse:**
6. Holzgehäuse im Multifunktionsdesign mit kratz- und schlagfester Polyurethan-Beschichtung (schwarz).
7. Ballwurfsicheres, höchst schalldurchlässiges Wabengitter mit hinterlegtem Akustikschaum.
8. Integrierte M8 Befestigungspunkte an der Oberseite, kipp- und rastbarer Boxen-Flansch an der Unterseite.
9. **Technische Daten:**
10. Belastbarkeit (AES / peak): 500 W / 2000 W
11. Nennimpedanz: 8 Ω
12. Frequenzgang: 55 Hz - 20 kHz
13. Schalldruckpegel (nom. 1W/1m / peak/1m): 98 / 131 dB
14. Abstrahlwinkel (h x v): 85° x 55°
15. Anschluss: 2x Neutrik Speakon (In/Out)
16. Maße (B x H x T): 445 x 700 x 425 mm
17. Gewicht: 21 kg
18. **Empfohlener Systemverstärker:**
19. K.M.E. - DA 428 mit Systempreset für optimale Betriebssicherheit und Systementzerrung
20. **Optionales Zubehör:**
21. Schutzhülle
22. Doppel-U-Bügel für Flugmontage
23. **Hersteller:** K.M.E.
24. **Typ:** VLX 15
25. **Artikelnummer:** 1-110-058
26. Klingenthaler Musikelektronik GmbH, Auerbacher Str. 268, 08248 Klingenthal, Germany,
27. Telefon +49 (0)3 74 67 / 5 58-0, Telefax +49 (0)3 74 67 / 5 58-33, E-Mail info@kme-sound.com
28. Internet [http://www.kme-sound.com](http://www.kme-sound.com/), 29.11.2018